**ANEXA IV.16**

UNITATEA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANȘEITATE A CANALELOR DE AER LA INSTALAȚIILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE**

**Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Denumire instalație \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tronson\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proiect nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ planșele nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Caiet de sarcini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proba a fost efectuată conform \*\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Etanșeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda\*\*\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Încercarea de etanșeitate s-a efectuat prin verificarea etanșeității la îmbinările transversale, longitudinale ale canalelor și pieselor speciale.

Concluzii:

* la executarea instalației (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse în planurile de montaj și detaliile de execuție, precum și prevederile Normativului pentru proiectarea și executarea instalațiilor de ventilare și climatizare;
* calitatea execuției canalelor de aer și a pieselor speciale înainte și după montarea pe poziție este corespunzătoare;
* s-a efectuat verificarea modului de fixare și susținere a instalației (tronsonului);
* proba de etanșeitate a fost corespunzătoare prevederilor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ și a normativului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* canalele prevăzute cu elemente de izolare și mascare se pot izola și închide.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numele | Prenumele | Semnătura |
| BENEFICIAR |  |  |  |
| EXECUTANT |  |  |  |

*\*) Delimitarea porțiunilor de instalație probate (poziție, nivel, axe, alte repere)*

*\*\*) Se va indica instrucțiunea sau procedura de lucru folosită*

*\*\*\*) Proba cu fum sau proba cu soluție de apă și săpun*